ANEXO X

Parcelas de maior relevância técnica

1. EXECUÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE PARQUE OLÍMPICO, COM CAPACIDADE SUPERIOR A 2.000 LUGARES E ATENDIMENTO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE;
2. INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS;
3. SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO “CHILLER”, CONDENSAÇÃO A AR, PARA ÁREAS DE CONFORTO TÉRMICO, NOS TERMOS DA NBR 1640 DE 300,1 ATÉ 350TR, INCLUSIVE PROJETO;
4. ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO MAIOR QUE 12” PARA CARGA DE 90T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.